**Wireshark**

**- Functionalități și Utilizări -**

**1. Descriere Generală**

Wireshark este unul dintre cele mai populare instrumente de analiză a traficului de rețea, fiind utilizat pentru capturarea și analizarea datelor care circulă printr-o rețea de calculatoare. Acesta este folosit de administratori de rețea, specialiști în securitate și dezvoltatori de software pentru diagnosticarea problemelor de rețea, analiza performanței aplicațiilor și detectarea atacurilor cibernetice.

**2. Funcționalități de Bază**

**2.1 Capturarea Pachetelor**

Wireshark permite capturarea în timp real a pachetelor de date care traversează o interfață de rețea. Acesta suportă diverse protocoale de rețea și poate captura pachete atât pe rețele Ethernet, Bluetooth, wireless (IEEE.802.11), token ring și frame relay. Capturarea pachetelor este facilitată de utilizarea unor drivere specifice, cum ar fi LibPcap pentru Linux/MacOS și Npcap pentru Windows. În plus, Wireshark oferă posibilitatea de a captura pachetele utilizând interfața grafică sau linia de comandă prin intermediul unor instrumente precum „dumpcap” sau „tshark”.

**2.2 Filtrarea Traficului**

Filtrarea este esențială în Wireshark pentru a izola și analiza anumite tipuri de trafic. Există două tipuri de filtre: filtre de captură și filtre de afișare. Filtrele de captură sunt aplicate în timp real, determinând ce pachete sunt capturate, în timp ce filtrele de afișare sunt aplicate post-captură, pentru a afișa doar pachetele de interes dintr-o captură existentă. De exemplu, un filtru de captură poate fi configurat pentru a captura doar traficul DNS, în timp ce un filtru de afișare poate fi utilizat pentru a vizualiza doar pachetele de la un anumit IP.

**2.3 Analiza Pachetelor**

Wireshark organizează pachetele capturate în trei panouri: *Packet List* (Lista Pachetelor), *Packet Details* (Detalii Pachet), și *Packet Bytes* (Octeți Pachet). Lista Pachetelor oferă o vedere generală a pachetelor capturate, inclusiv numărul de ordine, ora capturării, adresa sursă, adresa destinație, protocolul, lungimea și informațiile suplimentare despre pachet. Panoul *Packet Details* afișează informații detaliate despre fiecare pachet, iar panoul *Packet Bytes* arată pachetul în format hexazecimal, exact cum a fost captura.

Analiza pachetelor cu Wireshark implică inspectarea detaliată a fiecărui pachet capturat. Wireshark oferă o vizualizare structurată a fiecărui pachet, descompunând datele în straturi corespunzătoare fiecărui protocol utilizat. De asemenea, utilizatorii pot personaliza coloanele afișate în interfață pentru a vedea informațiile de interes (cum ar fi adresele IP sursă și destinație, numerele de port, tipurile de protocoale, etc.). Wireshark permite, de asemenea, rezolvarea numelor pentru adresele IP și porturi, facilitând astfel interpretarea traficului.

**2.4 Detectarea Anomaliilor și Securitate**

Wireshark este un instrument valoros pentru detectarea anomaliilor în trafic, cum ar fi activitățile neobișnuite sau tentativele de acces neautorizat. Utilizând funcțiile avansate de filtrare și statistici, experții în securitate pot identifica rapid comportamente suspecte sau atacuri cibernetice în rețea. De exemplu, un atac de tip port scan poate fi identificat analizând numărul mare de conexiuni inițiate către diverse porturi de pe un singur IP.

**2.5 Funcționalități Suplimentare în Wireshark**

Wireshark oferă o serie de funcționalități suplimentare care îmbunătățesc analiza traficului de rețea:

* **Colorizare Pachete:** Wireshark permite configurarea culorilor pentru a evidenția pachetele în funcție de filtrele de afișare. Această opțiune ajută la evidențierea vizuală a pachetelor de interes.
* **Mod Promiscuous:** În mod implicit, Wireshark capturează doar pachetele care trec prin computerul pe care este instalat. Activarea modului promiscuous permite capturarea majorității traficului dintr-o rețea LAN​.
* **Linia de Comandă:** Wireshark poate fi utilizat și prin linia de comandă, ceea ce este util în medii fără interfață grafică (GUI). De exemplu, comanda **wireshark -a duration:300 -i eth1 -w wireshark.pcap** capturează traficul pe interfața Ethernet pentru cinci minute și salvează captura într-un fișier.

**2.6 Metode Avansate de Analiză**

Wireshark include și funcționalități avansate de analiză, disponibile în meniul *Statistics* (Statistici), care oferă detalii comprehensive despre captură:

* **I/O Graphs:** Permite vizualizarea grafică a fluxului de date capturat, fiind utilă pentru identificarea modelului de trafic și a anomaliilor.
* **Follow TCP/UDP Stream:** Această funcționalitate permite urmărirea întregii conversații dintre două puncte într-un flux TCP sau UDP, afișând doar pachetele relevante.

**3. Exemple de Utilizare**

**3.1 Diagnosticarea Problemelor de Rețea**

Wireshark este folosit frecvent pentru diagnosticarea problemelor de rețea, cum ar fi pierderile de pachete, întârzierile sau congestionările. Administratorii pot utiliza funcțiile de capturare și filtrare pentru a identifica locația exactă a problemei, fie că este vorba de un dispozitiv defectuos, o configurație greșită sau congestie în rețea.

**3.2 Analiza Performanței Aplicațiilor**

Prin monitorizarea traficului generat de aplicații, Wireshark permite administratorilor și dezvoltatorilor să evalueze performanța aplicațiilor în termeni de latență și lățime de bandă utilizată. Această analiză poate releva probleme de performanță cauzate de configurări neoptime sau de limitările rețelei​.

**3.3 Detectarea Atacurilor Cibernetice**

Specialiștii în securitate utilizează Wireshark pentru a detecta atacurile cibernetice prin analizarea traficului rețelei. De exemplu, activități precum tentativele de login neautorizat, transferurile neobișnuite de date sau atacurile de tip DDoS pot fi identificate rapid prin analizarea fluxurilor de date și a tiparelor de trafic.

**4. Avantaje și Limitări**

**4.1 Avantaje**

* **Puternic și Versatil:** Wireshark suportă o gamă largă de protocoale și poate fi utilizat pe diverse sisteme de operare (Windows, macOS, Linux).
* **Open Source:** Fiind open-source, Wireshark este gratuit și beneficiază de o comunitate largă de utilizatori care contribuie la îmbunătățirea sa constantă.
* **Interfață Grafică Intuitivă:** Interfața Wireshark este prietenoasă și accesibilă chiar și pentru utilizatorii începători, oferind în același timp funcționalități avansate pentru utilizatorii experimentați.

**4.2 Limitări**

* **Consum Mare de Resurse:** Capturarea și analiza unor volume mari de date poate solicita semnificativ resursele sistemului.
* **Curba de Învățare:** Deși interfața este prietenoasă, utilizarea eficientă a tuturor funcționalităților Wireshark necesită cunoștințe avansate despre protocoalele de rețea.
* **Limitări în Capturarea Traficului:** Wireshark nu poate captura trafic care nu trece prin interfața de rețea a dispozitivului unde este instalat. De asemenea, nu poate genera alerte automate, fiind necesară o analiză manuală pentru a detecta problemele​.
* **Limitări în Detectarea Anomaliilor Complexe:** Deși excelent pentru analiza manuală, detectarea automată a anomaliilor complexe poate necesita instrumente mai specializate​.

**Capturarea pachetelor de date cu Wireshark**

Când deschizi Wireshark, vezi un ecran care îți arată o listă cu toate conexiunile de rețea pe care le poți monitoriza. De asemenea, ai un câmp pentru filtrul de captură pentru a captura doar traficul de rețea pe care dorești să-l vezi.

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

Poți selecta una sau mai multe dintre interfețele de rețea folosind shift+click stânga. Odată ce ai selectat interfața de rețea, poți începe capturarea, și există mai multe moduri de a face acest lucru.

**Fă clic pe primul buton din bara de instrumente, intitulat „Începe capturarea pachetelor.”**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

**Poți selecta elementul de meniu Capture -> Start.**

A screenshot of a computer

Description automatically generated

**Sau poți folosi combinația de taste Control+E.**

**În timpul capturii, Wireshark îți va arăta în timp real pachetele capturate.**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

Odată ce ai capturat toate pachetele necesare, folosește aceleași butoane sau opțiuni de meniu pentru a opri captura, la fel cum ai făcut pentru a începe.

Cele mai bune practici dictează oprirea capturii de pachete a Wireshark înainte de analiză.

**Analiza pachetelor de date în Wireshark**

Wireshark îți arată trei panouri diferite pentru inspectarea datelor din pachete. Panoul Lista Pachetelor, situat în partea de sus, listează toate pachetele din captura de date. Când faci clic pe un pachet, celelalte două panouri se modifică pentru a-ți arăta detalii despre pachetul selectat. De asemenea, poți vedea dacă pachetul face parte dintr-o conversație. Iată detalii despre fiecare coloană din panoul de sus:

* **No.**: Acesta este numărul de ordine al pachetului capturat. Paranteza indică faptul că acest pachet face parte dintr-o conversație.
* **Time**: Această coloană îți arată cât timp a trecut de la începutul capturii până la capturarea acestui pachet specific. Poți modifica această valoare din meniul Settings pentru a afișa o altă opțiune.
* **Source**: Aceasta este adresa sistemului care a trimis pachetul.
* **Destination**: Aceasta este adresa de destinație a pachetului.
* **Protocol**: Acesta este tipul de pachet. De exemplu: TCP, DNS, DHCPv6 sau ARP.
* **Length**: Această coloană îți arată lungimea pachetului, măsurată în bytes.
* **Info**: Această coloană îți arată mai multe informații despre conținutul pachetului, care vor varia în funcție de tipul pachetului.

Detalii Pachet, panoul din mijloc, îți arată cât mai multe informații lizibile despre pachet, în funcție de tipul acestuia. Poți face clic dreapta și crea filtre bazate pe textul evidențiat din acest câmp.

Panoul de jos, Bytes Pachet, afișează pachetul exact așa cum a fost capturat, în format hexadecimal.

Când examinezi un pachet care face parte dintr-o conversație, poți face clic dreapta pe pachet și selecta Urmărește pentru a vedea doar pachetele care fac parte din acea conversație.

**Metrici și statistici**

Sub meniul Statistici, vei găsi o multitudine de opțiuni pentru a vizualiza detalii despre captura ta.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

**Proprietățile fișierului de captură:**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

**Graficul I/O în Wireshark:**

A screen shot of a graph

Description automatically generated